Tačnost bočice: ± 0,25 mm / m

Merenje ugla tačnosti: ± 0,2°

Tačnost prikaza: 1 decimalno mesto

Merni opseg merenja ugla: 0 … 220°

Merenje ugla rezolucije: 0,1°

Dužina ruke: 400 mm

Jedinice: \_,\_°

Automatsko isključivanje: nakon 3 minuta

Izvor napajanja: 2 k 1,5 V LR6 (AA)

Vreme rada: pribl. 8 sati

Radni uslovi: 0°C … 50°C, maks. vlažnost 80% rH, bez kondenzacije, mak. radna visina 4000 m nadmorske visine

Uslovi skladištenja: -10°C … 60°C, maks. vlažnost 80% rH, bez kondenzacije