Opseg samoniveliranja: ± 5°

Tačnost: ± 0,5 mm / m

Nivelisanje: horizontalno / vertikalno automatsko

Vidljivost (tipična)\*: 10 m

Luks: pri mak. 300 luk

Radni domet sa ručnim prijemnikom: (zavisi od toga kako tehnologija utiče na razliku u osvetljenosti) 40 m

Talasna dužina lasera: 650 nm

Klasa lasera: 2 / < 1 mV (EN 60825-1:2014/AC:2017)

Izvor napajanja: 2 k 1,5 V LR6 (AA)

Vreme rada: pribl. 15 sati

Radni uslovi: 0°C … 40°C, maks. vlažnost 80% rH, bez kondenzacije, mak. radna visina 4000 m nadmorske visine

Uslovi skladištenja: -10°C … 70°C, maks. vlažnost 80% relativne vlažnosti