Tačnost bočice: ± 1 mm / m

Elektronska preciznost merenja: ± 0,1° na 0° … 1°, ± 0,1° na 89° … 90°, ± 0,2° na 1° … 89°

Tačnost prikaza: 1 decimalno mesto

Tačnost prikaza 0° - 1°: 1 decimalno mesto

Tačnost prikaza 1° - 90°: 1 decimalno mesto

Merenje ugla opsega merenja: 360°

Broj magneta: 2

Jedinice: %, mm/m, \_,\_°

Automatsko isključivanje: nakon 3 minuta

Izvor napajanja: 2 k 1,5 V LR03 (AAA)

Radni uslovi: 0°C … 50°C, maks. vlažnost 80% rH, bez kondenzacije, mak. radna visina 2000 m nadmorske visine

Uslovi skladištenja: -20°C … 70°C, maks. vlažnost 80% rH, bez kondenzacije