Izmerena varijabla: Sadržaj vlage u materijalu (kapacitivni)

Režim: Drvo (2 grupe), Građevinski materijal (2 materijala)

Karakteristike: Indikator za mokro/suvo, HOLD

Merni opseg drvo: meko drvo: 6,7% … 51,4%, tvrdo drvo: 3,8% … 31,6%

Tačnost (apsolutna) drvo: ± 2%

Rezolucija drveta: 0,1%

Merni opseg Građevinski materijali: cementna košuljica: 0% … 5%, gips: 0% … 23,5%

Tačnost (apsolutna) građevinski materijali: ± 0,2%

Rezolucija građevinskih materijala: 0,1%

Jedinica mere: % rM (relativna vlaga materijala)

Automatsko isključivanje: nakon 3 minuta

Izvor napajanja: 1 k 9V 6LR61 (9V blok)

Vreme rada: pribl. 35 sati

Radni uslovi: 0°C … 40°C, maks. vlažnost 85% rH, bez kondenzacije, mak. radna visina 2000 m nadmorske visine

Uslovi skladištenja: -10°C … 60°C, maks. vlažnost 85% rH, bez kondenzacije