Merna promenljiva: Jednosmerni / naizmenični napon

Karakteristike: automatski merni opseg

Maks. granična vrednost: Potrošnja energije: Is < 0,2 A / Is (5s) < 3,5 mA (ciklus 5% trajanja uključivanja / 10 min.)

AC napon: Opseg / Rezolucija / Preciznost:, 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400V / 7 LED dioda / -30% … 0% od očitavanja, propusni opseg:, 50 / 60 Hz

DC napon: Opseg / Rezolucija / Preciznost:, 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400V / 7 LED dioda / -30% … 0% od očitavanja

Jednopolno fazno ispitivanje: 100 … 690 V AC, 50 … 60 Hz

Brzina merenja: < 0,1 sek.

Klasa zaštite: IP 64

Kategorija prenapona: CAT III – 400V

Stepen zagađenja: 2

Displej: LED displej

Radni uslovi: -10°C … 55°C, maks. vlažnost 80% rH, bez kondenzacije, mak. radna visina 2000 m nadmorske visine

Uslovi skladištenja: -10°C … 70°C, maks. vlažnost 80% rH, bez kondenzacije