Merna varijabla: Registracija signala prenosa po principu predajnik/prijemnik

Režim: Test, Otklanjanje grešaka

Karakteristike: Proverite kontakte mrežnog kabla prema TIA-568A/B

Indikatori: LED

Izvor napajanja: 4 k 1.5V LR44 (AG13)

Radni uslovi: 0°C … 40°C, maks. vlažnost 80% rH, bez kondenzacije, mak. radna visina 2000 m nadmorske visine

Uslovi skladištenja: -10°C … 70°C, maks. vlažnost 80% rH, bez kondenzacije