Prečnik glave kamere: 9 mm

Broj LED lampi: 4

Tip ekrana: 3,5" TFT u boji

Rezolucija ekrana: 320 k 240 piksela

Rezolucija kamere: 640 k 480 piksela

Format slike: JPEG

Osvetljenje: 5 nivoa osvetljenosti

Digitalni zum: 2k digitalni zum u koracima od 20%.

Mrežni rad: nein

Vidno polje (fov): 53°

Dubina fokusa (DOF): 3 … 7 cm

Prečnik sonde: 6 mm

Dužina sonde: 3,5 m

Minimalni radijus savijanja: 70 mm

Karakteristike: rotacija slike za 180°, preslikavanje slike, digitalni zum

Memorija: Micro-SD memorijska kartica do 8 GB

Klasa zaštite: Osnovna jedinica:, IP 54, otporna na prašinu i prskanje, sonda za kameru:, IP 68 (dubina uranjanja 1,5 m, 60 min.)

Izvor napajanja: 4 k 1,5 V LR6 (AA)

Vreme rada: pribl. 4 sata

Radni uslovi: 0°C … 45°C, maks. vlažnost 20 … 85% rH, bez kondenzacije, mak. radna visina 4000 m nadmorske visine

Uslovi skladištenja: -10°C … 60°C, maks. vlažnost 80% relativne vlažnosti