Indikatori: LCD displej

Opseg detekcije AC: 110 … 230 V, 50 … 60 Hz

Dubina merenja: Lokacija drvene/metalne grede (STUD-SCAN): do 4 cm dubine, Ciljana lokacija dovoda pod naponom (AC-SCAN): do 4 cm dubine, Ciljana lokacija metala: Ferro-Scan / Non-Ferro- Skeniranje (METAL-SCAN): do 10 cm / do 5 cm dubine, Lokacija mrtvih vodova: do 4 cm dubine

Izvor napajanja: 1 k 9V 6LR61 (9V blok)

Vreme rada: pribl. 3 sata

Radni uslovi: 0°C … 40°C, maks. vlažnost 80% rH, bez kondenzacije, mak. radna visina 2000 m nadmorske visine

Uslovi skladištenja: -20°C … 70°C, maks. vlažnost 80% relativne vlažnosti