Standardna devijacija: 1,0 mm / km

Teleskop za uvećanje: 32 k

Minimalna udaljenost mete teleskopa: 0,5 m

Otvor sočiva teleskopa: 40 mm

Vidno polje teleskopa: 1° 20´

Prigušenje kompenzatora: Prigušenje vazduha

Opseg rada kompenzatora: ± 15´

Preciznost kompenzatora: 0,3"

Vreme kompenzacije: < 2 s

Graduacija / Horizontalni krug: 360°-horizontalni krug - 1°

Mehur za nivelisanje tačnosti: 8´ / 2 mm

Priključak za stativ: 5/8" navoj

Klasa zaštite: IP 64

Radni uslovi: -20°C … 50°C, maks. vlažnost 80% rH, bez kondenzacije, mak. radna visina 4000 m nadmorske visine

Uslovi skladištenja: -30°C … 60°C, maks. vlažnost 80% relativne vlažnosti