Merna varijabla: Registracija elektrostatičkih polja proizvedenih naizmeničnim naponima

Karakteristike: Lampa, Radna lampa, Džepna kopča

AC napon: Širina pojasa:, 50 … 60 Hz

Spoljni naponski detektor napona: 100 … 1000V AC

Indikatori: Dual-LED (crveno/zeleno), Akustični signal

Kategorija prenapona: CAT IV – 1000V, (bez kondenzacije)

Stepen zagađenja: 2

Izvor napajanja: 2 k 1,5 V LR03 (AAA)

Radni uslovi: 0°C … 50°C, maks. vlažnost 80% rH, bez kondenzacije, mak. radna visina 2000 m nadmorske visine

Uslovi skladištenja: -10°C … 60°C, maks. vlažnost 80% relativne vlažnosti