Opseg samonivelisanja: ± 3°

Tačnost: ± 0,5 mm / m

Priključak za stativ: 1/4" navoj

Nivelisanje: automatsko

Vidljivost (tipična)\*: 40 m

Luks: pri mak. 300 luk

Talasna dužina lasera: 515 nm

Klasa lasera: 2 / < 1 mV (EN 60825-1:2014/AC:2017)

Izvor napajanja: 3 k 1,5 V LR03 (AAA)

Vreme rada: pribl. 5 sati

Radni uslovi: 0°C … 50°C, maks. vlažnost 80% rH, bez kondenzacije, mak. radna visina 4000 m nadmorske visine

Uslovi skladištenja: -10°C … 70°C, maks. vlažnost 80% relativne vlažnosti

Laser: Linijski laser

Klasifikacija osvetljenosti: PoverGreen