Prečnik glave kamere: 8 mm

Broj LED lampi: 6

Tip ekrana: 4,3" TFT u boji

Rezolucija ekrana: 480 k 272 piksela

Rezolucija kamere: 640 k 480 piksela

Format slike: JPEG

Osvetljenje: 10 nivoa osvetljenosti

Digitalni zum: 2k digitalni zum u koracima od 25%.

Mrežni rad: nein

Vidno polje (fov): 65°

Dubina fokusa (DOF): 3 … 8 cm

Prečnik sonde: 5 mm

Dužina sonde: 1 m

Karakteristike: dodaci uključeni: magnet, ogledalo, kuka

Memorija: Micro-SD memorijska kartica do 32 GB

Port: Micro USB

Klasa zaštite: Sonda kamere:, IP 67

Portovi: Micro USB

Izvor napajanja: 4 k 1,5 V LR6 (AA)

Vreme rada: pribl. 4 sata

Radni uslovi: -10°C … 50°C, mak. vlažnost 85% rH, bez kondenzacije, mak. radna visina 2000 m nadmorske visine

Uslovi skladištenja: -20°C … 60°C, maks. vlažnost 85% rH, bez kondenzacije