

Specifikacija

| Karakteristike Dodaj u Poređenje |
| --- |
| Kategorija | **Mešači** |
| Tip elektro-motora | **Kolektorski elektromotor** |
| napon | **230 V ~ 50 Hz** |
| prikljucna snaga | **1600 W** |
| broj obrtaja u praznom hodu | **180 - 460 rpm / 300 - 750 rpm** |
| navoj vratila | **M 14** |
| prečnik mešača | **140 mm** |
| masa | **5.8 kg** |