

Specifikacija

| Karakteristike Dodaj u Poređenje | |
| --- | --- |
| Kategorija | **Motorne testere** |
| Motor | **Benzinski** |
| Tip motora | **Villager dvotaktni, vazdušno hlađen** |
| Snaga motora / broj obrtaja | **2.2 kW (12000 rpm)** |
| Zapremina motora | **50.9 cm³** |
| Korak lanca | **Oregon 95TXL072E 325 1.3 mm** |
| Dužina vodilice | **450 mm** |
| Model vodilice | **Oregon Speed Cut 45 cm 325 1.3 mm** |
| Broj zuba lanca | **36** |
| Rezervoar za gorivo | **550 ml** |
| Rezervoar za ulje | **260 ml** |
| Linija proizvoda | **Black edition** |
| Masa | **5.7 kg** |