Specifikacija

| Karakteristike Dodaj u Poređenje | |
| --- | --- |
| Kategorija | **Motorne testere** |
| Motor | **Benzinski** |
| Tip motora | **Villager, dvotaktni, vazdušno hlađeni** |
| Snaga motora / broj obrtaja | **1.6 kW (12000 rpm)** |
| Zapremina motora | **38.5 cm³** |
| Korak lanca | **Oregon 91P053X 3/8 1.3 mm** |
| Dužina vodilice | **350 mm** |
| Model vodilice | **Oregon Low pro 35 cm 3/8 1.3 mm** |
| Broj zuba lanca | **26** |
| Rezervoar za gorivo | **410 ml** |
| Rezervoar za ulje | **280 ml** |
| Linija proizvoda | **Black edition** |
| Masa | **4.65 kg** |