

Specifikacija

| Karakteristike  |
| --- |
| Kategorija | **Trimeri za živu ogradu** |
| Tip motora | **Kolektorski elektromotor** |
| Radni napon | **230 V ~ 50 Hz** |
| Priključna snaga | **500 W** |
| Dužina sečiva | **470 mm** |
| Tip sečiva | **Kontra-rotirajuće, duplo** |
| Prečnik sečenja | **do 20 mm** |
| Tip rukohvata | **Klasičan rukohvat** |
| Radni zahvat noža | **470 mm** |
| Masa | **3 kg** |
| Linija proizvoda | **Orange edition** |