

Specifikacija

| Karakteristike Dodaj u Poređenje | |
| --- | --- |
| Kategorija | **Motorne testere** |
| Motor | **Benzinski** |
| Tip motora | **Dvotaktni, vazdušno hlađeni** |
| Snaga motora / broj obrtaja | **2.4 kW (11000 rpm)** |
| Zapremina motora | **56 cm³** |
| Korak lanca | **Oregon 21BPX072E 325, 1.5 mm** |
| Dužina vodilice | **450 mm** |
| Model vodilice | **Oregon Pro Am 45 cm 325 1.5 mm** |
| Broj zuba lanca | **36** |
| Rezervoar za gorivo | **550 ml** |
| Rezervoar za ulje | **260 ml** |
| Linija proizvoda | **Orange edition** |
| Masa | **5.2 kg** |