Specifikacija

| Karakteristike Dodaj u Poređenje | |
| --- | --- |
| Kategorija | **Akumulatorski trimeri za živu ogradu** |
| Tip elektromotora | **Kolektorski elektromotor** |
| Tip baterije | **Fuse 18 V, Li-ion** |
| Napon | **18 V** |
| Tip sečiva | **Kontra-rotirajuće, duplo** |
| Radni zahvat | **510 mm** |
| Prečnik sečenja | **14.5 mm** |
| Br. obrtaja | **1300 rpm** |
| Masa | **3.5 kg** |
| Autonomija sa punom baterijom 1,5 Ah | **45 min.** |
| Autonomija sa punom baterijom 2 Ah | **60 min.** |
| Autonomija sa punom baterijom 3,0 Ah | **90 min.** |
| Autonomija sa punom baterijom 4 Ah | **120 min.** |

Opis

* Fuse VHT 4420 lagan, udoban i jak uređaj, dizajniran za održavanje žive ograde i baštenskog žbunastog rastinja.

**Sadržaj:**

* VHT 4420 alat

**Napomena:**

* uređaj se isporučuje bez punjača i baterije