Specifikacija

| Karakteristike Dodaj u Poređenje | |
| --- | --- |
| Kategorija | **Akumulatorski trimeri za živu ogradu** |
| Tip elektromotora | **Kolektorski elektromotor** |
| Tip baterije | **Fuse, 18 V Li-ion** |
| Napon | **18 V** |
| Br. obrtaja | **1200 rpm** |
| Dužina trimera za ž. ogradu | **200 mm** |
| Širina makaza za travu | **92 mm** |
| Masa | **2.1 kg** |
| Autonomija sa punom baterijom 1,5 Ah | **20 min.** |
| Autonomija sa punom baterijom 2 Ah | **30 min.** |
| Autonomija sa punom baterijom 3,0 Ah | **40 min.** |
| Autonomija sa punom baterijom 4 Ah | **60 min.** |

Opis

* Fuse VCS 7620 je multifunkcijski akumulatorski alat namenjen održavanju žbunastog rastinja i trave.

**Sadržaj:**

* VCS 7620 alat

**Napomena:**

* uređaj se isporučuje bez punjača i baterije